|  |  |
| --- | --- |
| Назва предмету закупівлі | **Капітальний ремонт водогрійного котла типу ПТВМ-50 ст. №6-2 в районній котельні №6 АТ «Криворізька теплоцентраль» за адресою: вул. Домобудівна, Інгулецький р-н, м. Кривий Ріг, код за ДК 021:2015: 45453000-7 Капітальний ремонт і реставрація** |
| ID закупівлі | ID: UA-2021-04-06-008325-a |
| Очікувана вартість предмету закупівлі  | 23 416 900,0 грн. з ПДВ |
| Обгрунтування розміру бюджетного призначення | Закупівля здійснюється за кошти підприємства (власні кошти) |
| Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі | Відповідно до ГКД 34.20.661-2003 «Правила організації технічного обслуговування та ремонту обладнання, будівель і споруд електростанцій та мереж» (далі – Правила) ремонт основного та допоміжного обладнання котелень підприємства передбачає виконання комплексу робіт, які проводяться з певною періодичністю і послідовністю, спрямованих на забезпечення справного стану обладнання, його надійної та економічної експлуатації. Пунктами 5.6.1.1, 5.6.1.2 «Технічна експлуатація електричних станцій і мереж. Правила» визначено, що на кожному енергооб’єкті для забезпечення безпечної експлуатації, надійності та економічності роботи устаткування повинні бути організовані їхнє технічне обслуговування та ремонт. Обсяг і періодичність ремонтів устаткування повинні визначатися з умов забезпечення повного або часткового відновлення їхнього ресурсу відповідно до чинних нормативів, на підставі аналізу фактичного стану, обстеженням, діагностикою. Пунктами 5.6.1.9, 5.6.1.10 «Технічна експлуатація електричних станцій і мереж. Правила» визначено, що періодичність та тривалість усіх видів ремонту встановлюються, виходячи з планових обсягів робіт, визначених на підставі його фактичного стану. Капітальний ремонт основного устаткування енергооб’єктів (котли) повинні проводитись в терміни за затвердженими у встановленому порядку графіками, але не пізніше ніж через 4 роки після введення в експлуатацію, а надалі – за необхідністю, залежно від часу напрацювання, технічного стану і результатів діагностування.Внаслідок довготривалої експлуатації водогрійного котла ПТВМ-50 ст. №6-2 РК №6 відбулись накопичення дефектів та пошкоджень елементів трубної частини котла, поверхонь нагріву – конвективної та екранної частин, камер колекторів. Останній капітальний ремонт котлу ПТВМ-50 ст. № 6-2 РК №6 був проведений у 2006 році – заміна поверхонь нагріву.Всі ці вищевказані фактори не можуть гарантувати сталу, надійну та безперебійну роботу районної котельні №6, що можуть призвести до припинення виробництва теплової енергії та забезпечення нею споживачів Інгулецького району міста.  |
| Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі | Очікувана вартість предмета закупівлі визначена, виходячи із отриманих комерційних пропозицій. |